Documento senza titolo

<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>

Configurazioni SgisN 0411-150404

english

La presente versione delle configurazioni standard bigas sostituiscono completamente le precedenti. Per i rail iniettori con lotto di produzione SUCCESSIVO allo 0411 (04 anno, 11 n° settimana), le vecchie configurazioni standard bigas e le vecchie configurazioni personali, non sono più adatte. Al contrario è possibile utilizzare le nuove configurazioni standard anche con i ral con numero di serie antecedente allo 0411, ma potrebbero essere necessarie maggiori correzioni manuali della mappatura.

Attenzione!

Se non installato, installare il software SGIS N prima di installare le seguenti configurazioni.

Istruzioni – modo1
Per chi possiede già una versione del software sgisN installata nel proprio computer questa opzione permettedi non cancellare le vecchie configurazioni personali. (ricordiamo però che le vecchie configurazioni non sono più adatte con i rail con lotto successivi allo 0411).

Utilizzare questa opzione anche se nel computer non è installata una versione precedente del SgisN.

- eseguire il file ConfigSgisN0411.exe nel menu

Istruzioni – modo2 (consigliato)

Per chi possiede già una versione del software installatata nel proprio computer e vuole eliminare le vecchie configurazioni personali non più adatte con i nuovi rail. Seguire le istruzioni seguenti.

- chiudere il menu di installazione
- fare una copia di sicurezza* delle vecchie configurazioni, copiando le cartelle “configcng” e “configlpg” che si trovano in c:\programmi\bigas\bigas2001n.
- da risorse del computer, cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona del cd-rom SGIN, cliccare su esplora
- fare doppio click sul file DelConfig.exe. Attenzione, una volta lanciato il file cancellerà tutte le configurazioni nelle cartelle configcng e configlpg.
- da risorse del computer fare doppio click sul cd-rom SGISN, oppure estrarre e reinserire il cd-rom per riavviare il menu.
- installare le configurazioni seguendo il modo 1

* Per copiare la cartella delle configurazioni:
legenda
c: click del mouse
cc:doppio click del mouse
ts: tasto sinistro del mouse
td:: tasto destro del mouse

- cc-ts -->icona risorse del computer
- cc-ts -->su c:
- cc-ts -->su cartella “programmi”
- cc-ts -->su cartella “bigas”
- cc-ts -->su cartella “bigas2001n”
- c-ds sulla cartella “configlpg” -->copia
- c-ds sullo spazio bianco della finestra -->incolla
- c-ds sulla cartella “configcng” -->copia
- c-ds sullo spazio bianco della finestra -->incolla

in questo modo verranno create due cartelle contenenti le copie delle configurazioni

ENGLISH INSTRUCTION

This version of standard configurations replaces the older ones. For rails with serial number after 0411 (04 year, 11 number of week) the old standard or personal configurations are not valid anymore. Otherwise you can use the new configurations with rails with serial number before 0411, but it could be necessary more changes in the map.

Attention!

If not installed, please install SgisN software before to install these configurations.

Instruction - option 1

If you already have installed an old version of SgisN on your computer, with this option you don't erase any old configuration ( but note that the old configurations are not valid for rail serial number after 0411)

Use this option also if it is the first time you are installing the SgisN software.

- choose ConfigSgisN0411 in the menu

Instruction - option 2 (we suggest you this option)

If you already have installed an old version of SgisN on your computer, with this option you will erase all your old personal configuration. So in the future you will not confuse the old ones with the new ones.

- close the installation menu
- make a secure copy* of configcng and configlpg folders in c:\program files\bigas\bigas 2001n.
- in computer resourses, click on the mouse right key on SgisN cd-rom icon, click on explore
- double click on Del Config.exe. Attention, when you will click on the item all your old configurations will be deleted from configlpg and configcng folders.
- from computer resourses, double click on the SGISN cd-rom icon, or extraxt and insert the cd-rom again to restart the installation menu.
- choose ConfigSgisN0411 in the menu

* to make a secure copy of configuration folders.

legend

c:click on mouse key
cc:double click on mouse key
ts: left key of mouse
td: right key of mouse

- cc-ts --> on computer resourses icon
- cc-ts --> on c:
- cc-ts --> on program files folder
- cc-ts --> on bigas folder
- cc-ts --> on bigas2001n folder
- c-ds --> on configlpg folder and click copy
- c-ds --> on white space and click paste
- c-ds --> on configcng folder and click copy
- c-ds --> on white space and click paste

in this way will be create two copy of configcng and lpgfolder folder